K-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient, er gibt die Wärmemenge an, die innerhalb einer Stunde einen Quadratmeter eines Bauteils passiert, dessen gegenüberliegende Seiten einen Temperaturunterschied von 1° Kelvin aufweisen. 
Der K-Wert wird in W/m²K gemessen.
siehe auch:
http://www.bau-markt.de/selbst/heimwerker-lexikon/k_wert.htm